|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市天河区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 1 季度）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** | | 1 | 广州市天河区黄埔大道中207号（海景花园） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 2 | 广州市天河区科韵中路13号（广州市广播电视大学） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 3 | 广州市天河区华景路69号（华景新城） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 4 | 广州市天河区棠德路121号（天河职业高级中学） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 5 | 广州市天河区中山大道中1116号（乐都汇） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** | | 6 | 广州市天河区天河路228号（正佳广场） | 南州水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 7 | 广州市天河区金穗路52号（星汇园） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 8 | 广州市天河区平月路161号（南国花园） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 9 | 广州市天河区中山大道190号（骏景中学） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 10 | 广州市天河区马场路529号（安骏大厦） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | | 11 | 广州市天河区车陂永泰市大街2号（车陂小学） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 12 | 广州市天河区新塘街新村北街1号（新塘小学） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 13 | 广州市天河区翠霞街35号（翠霞居） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 14 | 广州市天河区华明路23号（漾晴居） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 15 | 广州市天河区奥体南路12号（优托邦购物广场） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 16 | 广州市天河区员村南街22号（员村） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 17 | 广州市天河区东圃一横路37号（东圃一横路） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 18 | 广州市天河区岑村沙浦大街3-2号（岑村商贸市场） | 西村水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 19 | 广州市天河区员村一横路7号（华颖花园） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 20 | 广州市天河区珠村文华新一街一巷10号（东方双语幼儿园） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2022年2月23日 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

填报人：袁锡东 填报时间：2022年3月24日 审核人：刘春明 填报单位：广州市天河区疾病预防控制中心