车陂街道路U型护栏安装工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 长度（米） | 数量（个） | 单价（元） | 计价（元） |
| 车陂北路 | 1600 | 414 |  |  |
| 新建路 | 500 | 227 |  |  |
| 车陂北街 | 650 | 295 |  |  |
| 大岗二巷 | 350 | 159 |  |  |
| 大岗路 | 350 | 159 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：1、规格：L1000mmH600mm\*Φ76mm\*厚3mm钢管、预埋200mm、地上400mm；

1. 安装及灌注水泥砂浆；
2. 防锈底漆、黄黑双色面；
3. U型护栏安装间隔1.2米。